**常州大学近现代史与红色文化研究院办公家具采购项目询价公告**

1. **项目概况：**

1、工程名称：常州大学近现代史与红色文化研究院办公家具采购

2、工程地点：常州大学武进校区文彰楼3楼。

3、项目概况：红色文化作为常州大学三大特色之一，随着近现代史与红色文化研究院不断发展，文彰楼3楼（含“一馆三室”）将于2020年9月初投入使用。为了满足办公需求，现购置一批办公家具。

4、工程期限：计划8月20日-9月15日

**二、本项目投标最高限价：99080元**

**三、采购内容：**

|  |
| --- |
| **常州大学红色文化研究院办公桌椅清单** |
| 序号 | **房间名称** | **家具种类** | **家具尺寸** | **家具数量** | **单位** | **图片** | **颜色** | **单价** | **总价** | **材质说明** | **备注** |
| 1 | **红院办公室** | 办公桌椅 | 1500\*800\*760 | 6 | 套 |  | 胡桃色 | 1800 | 10800 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 2 | 会议桌 | 2200\*1000\*760 | 1 | 张 |  | 胡桃色 | 2450 | 2450 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 3 | 椅子 | 常规 | 6 | 张 |  | 胡桃色 | 220 | 1320 | 1、面料:选用意大利"阳光"牌pu皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适, 光泽持久性；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变 形；3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。 | 　 |
| 4 | 办公高柜 | 800\*400\*2000 | 6 | 顶 |  | 胡桃色 | 1080 | 6480 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 5 | 茶水柜 | 1200\*400\*850 | 1 | 只 |  | 胡桃色 | 1010 | 1010 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 6 | **张太雷干部培训学院** | 演讲台 | 　 | 1 | 只 |

|  |
| --- |
| 　 |

 | 胡桃色 | 2100 | 2100 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 7 | 双人会议桌 | 1300\*400\*750 | 25 | 组 | 　 | 胡桃色 | 1350 | 33750 | 台面3.2厚 | 实物以参考照片颜色为准 |
| 8 | 领导主席台 | 2100\*500 | 2 | 个 |  | 胡桃色 | 　 | 5500 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 2张3人座，桌面带皮 |
| 9 | 会议椅 | 常规 | 52 | 张 |  | 胡桃色 | 220 | 11440 | 1、面料:选用意大利"阳光"牌pu皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适, 光泽持久性；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变 形；3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。 | 椅子颜色要和桌子同色 |
| 10 | 茶水柜 | 1200\*400\*850 | 1 | 只 |  | 胡桃色 | 1010 | 1010 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 11 | **红色文化大数据库** | 椅子 | 常规 | 2 | 个 |  | 胡桃色 | 220 | 440 | 1、面料:选用意大利"阳光"牌pu皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适, 光泽持久性；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变 形；3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。 | 　 |
| 12 | **红刊编辑部** | 办公桌椅 | 1400\*700\*760 | 2 | 套 |  | 胡桃色 | 1310 | 2620 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 13 | 办公高柜 | 1200\*420\*2000 | 2 | 个 |  | 胡桃色 | 1750 | 3500 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 14 | **志愿讲解员（红色基因传承社）** | 办公桌椅 | 1400\*700\*760 | 3 | 套 |  | 胡桃色 | 1720 | 5160 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 15 | 办公高柜 | 1800\*420\*2000 | 2 | 顶 |  | 胡桃色 | 3250 | 6500 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 16 | **休息区** | 沙发 | 1980\*850\*850 | 2 | 只 |  | 胡桃色 | 1800 | 3600 | 、面料:选用意大利"阳光牌"pu皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 | 　 |
| 17 | 茶几 | 1400\*700\*450 | 1 | 只 |  | 胡桃色 | 980 | 980 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 18 | 小茶几 | 600\*600\*450 | 1 | 只 |  | 胡桃色 | 420 | 420 | 1、贴面材料：用优质胡桃木高级木皮，实木皮饰面，E1级板材，厚度0.6mm；2、封边用材：贴面相同的胡桃木木材；3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；5、五金配件：优质锁具，优质路轨，优质连接件； | 　 |
| 　 | **含税合计：** | 　 |  | **99080** | 　 | 　 |

**注：以上表格附件可见，颜色后期根据周边环境由甲方选取**

**四、对投标单位要求：**

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

8、本项目不接受联合体。

注：严禁转包、转让、挂靠，一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任。同时以后不得参加采购人的所有项目投标。

9、投标单位提供2018年5月以来合格的国家级抽样检测报告：

①㓎渍胶膜纸饰面刨花板的抽样检验报告中至少含表面耐磨值≤70mg/100r、耐光色牢度4级、甲醛释放量≤0.05mg/m³等检测项目。

10、投标产品制造厂商取得GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001管理体系认证的，且认证范围包含办公家具（桌、椅、柜、沙发）等相关内容，提供在有效期内的认证证书。 (投标文件中提供认证证书复印件并加盖制造厂商公章)。

11、根据投标人提供的国家法定检测机构出具的主要原材料（油漆、胶水、铰链、导轨、c字型铝合金拉手、三聚氢胺板饰面板）检测报告，且为国家级家具类检测中心出具的合格检测报告，检验报告中的“委托单位”必须是投标人。

**五、付款方式**

本项目无预付款

1、合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（中标合同金额的 5%），履约保证金在履约完成后转为质保金；

2、合同签订后，货到安装并验收合格后甲方支付合同款项的 100%；

3、质保期两年，待质保期满后，甲方退还乙方中标合同金额的5%的质保金（无息）。

**六、报名提交资料**

1、营业执照，税务登记证（或三合一的营业执照）的复印件。

2、报价单（固定综合单价，按实结算）

3、投标人检测报告复印件，中标单位中标后需提供原件。

以上三件材料密封、盖章，并加盖骑缝章

**七、报价材料递交时间**

1、报价材料递交截止时间：2020年 8 月 24 日16:30。（如邮寄请以顺丰邮寄，时间以系统寄出时间为准）

2、报价材料递交地点:常州市武进区常州大学武进校区文彰楼510。

3、详细情况可现场察看，此次询价采用最低价中标法。

4、联系人：周老师

5、联系电话：0519-88519501、15295020092

**八、由该采购申请部门组成询价评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。**